{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Muster"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Muster","index":0,"n_rows":53,"n_cols":22,"rows_kept":53,"merged":[[7,6,13,6],[7,7,13,7],[7,8,13,8],[7,9,13,9],[7,10,13,10],[7,11,13,11],[7,12,13,12],[7,13,13,13],[7,14,13,14],[8,1,8,4],[8,16,8,18],[9,3,9,5],[9,16,9,18],[10,3,10,5],[10,16,10,18],[11,16,11,18],[12,16,12,18],[44,17,45,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Schadensbericht nach der Sanierung"]
[{"$nulls":15},"San.Nr.:","0"]
["Auftraggeber:",{"$nulls":14},"Info:",{"$nulls":5},"INLINERSANIERUNG Materialbedarf siehe Lieferschein"]
["Projekt Nr.:",null,"Ort/Bez.:",{"$nulls":18},"Mehraufwand, AG wurde Informiert siehe Stundenzettel"]
["System:",null,"Material:"]
[]
[]
["Straße","DN","v.Schacht","n.Schacht","Station","HL",{"$nulls":9},"Datum","Anmerkung","v.TV","S.TV",null,"Fr1","Hinderniss gefräst"]
[{"$nulls":20},"Fr2","Wurzeln gefräst"]
[{"$nulls":20},"Fr3","Anschluss zurückgefräst"]
[{"$nulls":20},"Fr4","Versatz gefräst"]
[{"$nulls":20},"schleifen","Schadstelle angeschliffen"]
[{"$nulls":20},"Reperatur KL","Schaden mit Kurzliner repariert"]
[{"$nulls":20},"Reperatur LL","Schaden mit Langliner repariert"]
[{"$nulls":20},"Reperatur VA","Schaden mit VA-Manschette repariert"]
[{"$nulls":20},"verschließen KL","Anschluss mit Kurzliner verschlossen"]
[{"$nulls":20},"verschließen QL","Anschluss mit VA-Manschette verschlossen"]
[{"$nulls":20},"öffnen","Anschluss geöffnet"]
[{"$nulls":20},"öffnen 80%","Anschluss zu 80 % geöffnet"]
[{"$nulls":20},"Anschluss 150/45","Schaden mit Hutprofil 150/45° repariert"]
[{"$nulls":20},"Anschluss 150/90","Schaden mit Hutprofil 150/90° repariert"]
[{"$nulls":20},"Anschluss 200/45","Schaden mit Hutprofil 200/45° repariert"]
[{"$nulls":20},"Anschluss 200/90","Schaden mit Hutprofil 200/90° repariert"]
[{"$nulls":20},"Anschluss 125/45","Schaden mit Hutprofil 125/45° repariert"]
[{"$nulls":20},"Anschluss 125/90","Schaden mit Hutprofil 125/90° repariert"]
[{"$nulls":21},"Weitere Informationen zur Haltung:"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":4},"Summe",{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0.0"},0,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"},0,0]
[]
[null,null,"1900-01-01"]
["Ort",null,"Datum",{"$nulls":13},"Junker &  Meves GmbH                                          AG"]
[{"$nulls":17},"0"]
[]
[{"$nulls":16},"D.B."]
[{"$nulls":16},"J.B."]
[{"$nulls":16},"K.H."]
[{"$nulls":16},"K.W."]
[{"$nulls":16},"M.K."]
[{"$nulls":16},"M.M."]
[{"$nulls":16},"M.S."]